(module 0603 (layer F.Cu) (tedit 60D1E9C0)
  (fp_text reference C** (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.9 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_text value 0603 (at -0.7 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start -0.28 -0.49) (end 0.28 -0.49) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 0.28 0.49) (end -0.28 0.49) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 2 smd rect (at -0.7 0) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 1 smd rect (at 0.7 0) (size 0.7 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (model ${MY_PATH}/3D/C.3dshapes/0603.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
