(module SolderStrap0603 (layer F.Cu) (tedit 5D9C8DE1)
  (fp_text reference S** (at -2.2 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.9 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_text value SolderStrap0603 (at 0 0.9) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 1.1 0.5) (end -1.1 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_line (start -1.1 -0.5) (end 1.1 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_arc (start -1.1 0) (end -1.1 0.5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_arc (start 1.1 0) (end 1.1 -0.5) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.3))
  (fp_poly (pts (xy -1.1 -0.5) (xy -0.35 -0.5) (xy 0 0) (xy -0.35 0.5)
    (xy -1.1 0.5)) (layer F.Cu) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy -0.05 -0.5) (xy 1.1 -0.5) (xy 1.1 0.5) (xy -0.05 0.5)
    (xy 0.3 0)) (layer F.Cu) (width 0))
  (fp_poly (pts (xy -1.1 -0.6) (xy 1.1 -0.6) (xy 1.1 0.6) (xy -1.1 0.6)) (layer F.Mask) (width 0))
  (pad 1 smd circle (at -1.1 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (solder_paste_margin_ratio -0.5))
  (pad 2 smd circle (at 1.1 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.1) (solder_paste_margin_ratio -0.5))
)
