(module Bornier5_1x3 (layer F.Cu) (tedit 54ECCFA0)
  (descr "Terminal block 3 pins")
  (tags DEV)
  (fp_text reference P101 (at 0 -5.842) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_text value PWR_IN (at 0 5.842) (layer F.SilkS)
    (effects (font (thickness 0.3048)))
  )
  (fp_line (start -7.62 4.572) (end -7.62 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7.62 3.556) (end 7.62 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.62 3.556) (end 7.62 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.62 4.572) (end -7.62 4.572) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7.62 -4.572) (end -7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7.62 -4.572) (end 7.62 -4.572) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.62 -4.572) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -7.62 3.81) (end -7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 7.62 3.81) (end 7.62 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.24968) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.24968) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.99974 2.99974) (drill 1.24968) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model walter/conn_screw/mors_3p.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
