(module SOP18 (layer F.Cu) (tedit 5CEE7B9A)
  (fp_text reference REF** (at 6.6 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOP18 (at -0.2 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.6 5.2) (end -5.6 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -5.6 -5.2) (end 5.6 -5.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 5.6 -5.2) (end 5.6 5.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 5.6 5.2) (end -5.6 5.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_circle (center -5 3) (end -5 3.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -5.08 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.54 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.27 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.54 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.81 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 5.08 4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5.08 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 3.81 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.54 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.27 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.27 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.54 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.81 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -5.08 -4.4) (size 0.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
