(module PCBEdge_1x4_7.6x1.5mm_p1.9mm (layer F.Cu) (tedit 5B3A356C)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PCBEdge_1x4_7.6x1.5mm_p1.9mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -4.064 4.064) (end 4.064 4.064) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 4.064) (end 4.064 -4.318) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 -4.318) (end -4.064 -4.318) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.064 -4.318) (end -4.064 4.064) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.064 4.064) (end 4.064 4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 4.064) (end 4.064 -4.318) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.064 -4.318) (end -4.064 -4.318) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.064 -4.318) (end -4.064 4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2.85 0) (size 1.5 7.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 0) (size 1.5 7.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 0) (size 1.5 7.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.85 0) (size 1.5 7.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.85 0) (size 1.5 7.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.95 0) (size 1.5 7.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.95 0) (size 1.5 7.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.85 0) (size 1.5 7.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
