(module "DC jack" (layer F.Cu) (tedit 5DA07A74)
  (fp_text reference REF** (at -8.89 3.81 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "DC jack" (at -3.81 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 7.62 5.5) (end 7.62 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 5.5) (end -7.62 5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 5.5) (end -7.62 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -5.5) (end 7.62 -5.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 0) (end 5.08 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4.445 -0.635) (end 4.445 0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole oval (at 6.08 0 90) (size 3 1.3) (drill oval 2.5 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at 3.38 4.7) (size 3 1.3) (drill oval 2.5 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole oval (at -0.12 0 90) (size 3 1.3) (drill oval 2.5 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
)
