(module 0805 (layer F.Cu) (tedit 60D1A2F2)
  (fp_text reference C** (at 0 1.4 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.66) (thickness 0.16)))
  )
  (fp_text value 0805 (at -0.875 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.3 0.2) (thickness 0.05)))
  )
  (fp_line (start 0.4 -0.74) (end -0.4 -0.74) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 0.4 0.74) (end -0.4 0.74) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 2 smd rect (at -0.875 0) (size 0.85 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 1 smd rect (at 0.875 0) (size 0.85 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (model ${KISYS3DMOD}/C.3dshapes/0805.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
