(module 0805 (layer F.Cu) (tedit 57E277EC)
  (fp_text reference REF** (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.3 0.3) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_text value 0805 (at -0.9 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.25 0.25) (thickness 0.0625)))
  )
  (fp_line (start -0.4 0.75) (end 0.4 0.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -0.4 -0.75) (end 0.4 -0.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -0.875 0) (size 0.85 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 2 smd rect (at 0.875 0) (size 0.85 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (model ${KIPRJMOD}/../packages3d/None-R0805.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
