(module PinHeader2.54_1X5 (layer F.Cu) (tedit 58063FB0)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.032) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1X5_2.54 (at 0 -1.905) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.207 -1.778) (end -5.207 -1.651) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.207 -1.651) (end -5.08 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -1.778) (end -5.334 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.207 -1.524) (end -5.461 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.461 -1.905) (end -4.953 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4.953 -1.905) (end -5.207 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.334 1.524) (end -5.334 1.651) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.207 1.778) (end -5.334 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.461 1.778) (end -5.207 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.334 1.524) (end -5.461 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.223 1.143) (end 6.35 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 1.143) (end 6.35 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.35 -1.143) (end -6.223 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.223 -1.143) (end -6.223 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
