(module SO8N (layer F.Cu) (tedit 5D9B0AA0)
  (fp_text reference REF** (at 3.5 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.75 0.75) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SO8N (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -1.95 1.35) (end -1.95 1.55) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 1.75) (end -2.5 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 1.75) (end -2.5 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -1.75) (end 2.5 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -1.75) (end 2.5 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -1.75) (end 2.5 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.7 2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.65) (size 0.6 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
