(module LEDPCB (layer F.Cu) (tedit 606EC1D7)
  (fp_text reference REF** (at 6.985 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LEDPCB (at -6.35 -3.175) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd oval (at 0 30) (size 10 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 15) (size 10 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 0) (size 10 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0 -15) (size 10 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd oval (at 0 -30) (size 10 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
