(module SolderStrap2.5mm (layer F.Cu) (tedit 6012B915)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.75) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SolderStrap2.5mm (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly (pts (xy 3 -1.25) (xy 1.25 -1.25) (xy 0.6 0) (xy 1.25 1.25)
    (xy 3 1.25)) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy -3 -1.25) (xy -0.2 -1.25) (xy -0.85 0) (xy -0.2 1.25)
    (xy -3 1.25)) (layer F.Cu) (width 0.15))
  (fp_arc (start -3 0) (end -3 -1.5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_arc (start 3 0) (end 3 1.5) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 3 -1.5) (end -3 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -3 1.5) (end 3 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_poly (pts (xy 3 -1.25) (xy 1.25 -1.25) (xy 0.6 0) (xy 1.25 1.25)
    (xy 3 1.25)) (layer F.Mask) (width 0.15))
  (fp_poly (pts (xy -3 -1.25) (xy -0.2 -1.25) (xy -0.85 0) (xy -0.2 1.25)
    (xy -3 1.25)) (layer F.Mask) (width 0.15))
  (pad 2 smd circle (at 3 0) (size 2.65 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd circle (at -3 0) (size 2.65 2.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
