(module QFN-16 (layer F.Cu) (tedit 595FA1ED)
  (fp_text reference REF** (at 2.7 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.9 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_text value QFN-16 (at 0 2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_circle (center -1.4 -1.4) (end -1.3 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 1.8 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 1.8 1.8) (end 1.8 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -1.8 1.8) (end 1.8 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 1.8) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -1.275 -1) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.275 -0.5) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.275 0) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.275 0.5) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.275 1) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.5 1.275 90) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 1.275 90) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.5 1.275 90) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.275 1 180) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.275 0.5) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.275 0) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.275 -0.5) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.275 -1) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.5 -1.275 90) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 -1.275 90) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.5 -1.275 90) (size 0.813 0.305) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
