(module batterie (layer F.Cu) (tedit 581094AE)
  (fp_text reference REF** (at 5 8.89) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value batterie (at 0 -1.11) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -6.35) (end 5.08 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.08 -6.35) (end 5.08 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 -6.35) (end -5.08 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -6.35) (end -5.08 5.842) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 5.842) (end -5.08 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 6.39) (end 7.5 6.39) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 6.39) (end -7.5 6.39) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 8.89) (size 1.7 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -8.61) (size 1.7 3.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -4.11) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 3.89) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
