(module PinHeader2.54_1X6 (layer F.Cu) (tedit 5B3F268D)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1X6_2.54 (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.35 1.778) (end -6.477 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 1.778) (end -6.35 1.651) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 1.778) (end -6.223 1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.096 1.905) (end -6.604 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 1.524) (end -6.096 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 1.524) (end -6.604 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 -1.27) (end 7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 -1.27) (end 7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 1.27) (end -7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.62 1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.54 1.54) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.54 1.54) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.54 1.54) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.54 1.54) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.54 1.54) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.54 1.54) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
