(module SOX18 (layer F.Cu) (tedit 57E939AA)
  (fp_text reference REF** (at 0 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOX18 (at 3.75 -0.25 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -6.15 0) (end -4.35 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -6.15 0) (end -6.15 -1.8) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 4.1) (end 5.55 4.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 -3.95) (end -6.15 4.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.15 -3.95) (end 5.55 -3.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.55 -3.95) (end 5.55 4.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -5.08 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.54 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.27 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.27 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.54 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 3.81 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 5.08 4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 5.08 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 3.81 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 2.54 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.27 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -1.27 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -2.54 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -3.81 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -5.08 -4.82) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
