(module PhoenixContact_MSTBO_2,5_4-G1L_1x4_p5.00mm (layer F.Cu) (tedit 6012942A)
  (descr "MSTBO 2,5 G1L 1x4 p5.00mm")
  (tags "Connector Phoenix Contact MSTBO G1L")
  (fp_text reference REF** (at -0.508 -10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PhoenixContact_MSTBO_2,5_4-G1L_1x4_p5.00mm (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.5 -9.2) (end 1.5 9.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 9.1) (end 1.5 9.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 6.1) (end -3.8 9.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 6.1) (end -3.8 6.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 2.35) (end -11.7 6.1) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 2.35) (end -11.7 2.35) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 -9.2) (end -2.4 1.15) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -9.2) (end -2.4 -9.2) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_arc (start -3.6 1.15) (end -3.6 2.35) (angle -90) (layer F.Fab) (width 0.15))
  (fp_arc (start -3.6 1.15) (end -3.6 2.35) (angle -90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -9.2) (end -2.4 -9.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 -9.2) (end -2.4 1.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 2.35) (end -11.7 2.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 2.35) (end -11.7 6.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 6.1) (end -3.8 6.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 6.1) (end -3.8 9.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 9.1) (end 1.5 9.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -9.2) (end 1.5 9.1) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -3.6 1.15) (end -3.6 2.35) (angle -90) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -9.2) (end -2.4 -9.2) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 -9.2) (end -2.4 1.15) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.6 2.35) (end -11.7 2.35) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 2.35) (end -11.7 6.1) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.7 6.1) (end -3.8 6.1) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 6.1) (end -3.8 9.1) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.8 9.1) (end 1.5 9.1) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.5 -9.2) (end 1.5 9.1) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.5) (size 2.2 2.2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 -7.5) (size 2.2 2.2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 2.5) (size 2.2 2.2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.5) (size 2.2 2.2) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KIPRJMOD}/Connector_Phoenix_MSTBO.3Dshapes/PhoenixContact_MSTBO_2,5_4-G1L_P5.00mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
