(module LEDPCB2 (layer F.Cu) (tedit 619FA35A)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.54 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LEDPCB (at -6.35 -3.175) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 5 smd oval (at 0 -14) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd oval (at 0 -7) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd oval (at 0 0) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0 7) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at 0 14) (size 5 3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
