(module SOP8 (layer F.Cu) (tedit 5D9B0CDC)
  (fp_text reference REF** (at 4.2 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOP8 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.54 -2.54) (end 3.175 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 3.175 -2.54) (end 3.175 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 3.175 2.54) (end -2.54 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.54 2.54) (end -2.54 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_circle (center -1.9 1.9) (end -1.9 2.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -1.905 3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.635 3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.635 3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.905 3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.7) (size 0.55 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
