(module PDIP16 (layer F.Cu) (tedit 5E5D0CC5)
  (fp_text reference REF** (at 11.43 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PDIP16 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -10.16 -5.08) (end -10.16 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -10.16 5.08) (end 10.16 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 10.16 5.08) (end 10.16 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 10.16 -5.08) (end -10.16 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_arc (start -10.16 0) (end -10.16 1.27) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 thru_hole circle (at -8.89 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.89 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 3.81 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 1.27 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -1.27 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -3.81 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -8.89 -3.935) (size 1.48 1.48) (drill 0.78) (layers *.Cu *.Mask))
)
