(module MT-008a (layer F.Cu) (tedit 5DA0339B)
  (fp_text reference REF** (at 0 4.572) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.16)))
  )
  (fp_text value MT-008a (at 0 -4.572) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 3.81 -3.7) (end 3.81 3.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 3.7) (end -3.81 3.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 3.7) (end -3.81 -3.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.81 -3.7) (end 3.81 -3.7) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.6 -3.6) (end 0 -3) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 0 -3) (end 0.6 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -3.1 -1.4) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.1 0) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.1 1.4) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.1 1.4) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.1 0) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 3.1 -1.4) (size 1.3 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -1.9) (size 0.95 0.95) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 1.9) (size 0.95 0.95) (drill 0.95) (layers *.Cu *.Mask))
)
