(module PCBEdge_1x1_6x3mm (layer F.Cu) (tedit 5B3A358F)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.826) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PCBEdge_1x1_6x3mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.032 -4.064) (end 2.032 -4.064) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 -4.064) (end 2.032 4.064) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 4.064) (end -2.032 4.064) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 4.064) (end -2.032 -4.064) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 -4.064) (end 2.032 -4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 -4.064) (end 2.032 4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.032 4.064) (end -2.032 4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.032 4.064) (end -2.032 -4.064) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 3 6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 3 6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
