(module SRD-XXVDC-SL-C (layer F.Cu) (tedit 60D1AA45)
  (fp_text reference REF** (at 8 8.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.9 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_text value SRD-XXVDC-SL-C (at -10.5 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.9 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_line (start -9.55 -7.75) (end -9.55 7.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 9.55 -7.75) (end 9.55 7.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -9.55 7.75) (end 9.55 7.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -9.55 -7.75) (end 9.55 -7.75) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.5 0) (size 1.95 1.95) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.1 6) (size 1.95 1.95) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.1 -6) (size 1.95 1.95) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 6.1 -6) (size 1.95 1.95) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.1 6) (size 1.95 1.95) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
)
