(module PinHeader2.54_1X16 (layer F.Cu) (tedit 5B3A1B9F)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.048) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Pin16 (at 0 -2.794) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -19.05 2.286) (end -19.304 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.304 2.794) (end -18.796 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.796 2.794) (end -19.05 2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 2.286) (end -19.05 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 2.794) (end -18.796 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -18.796 2.794) (end -19.05 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 2.54) (end -19.05 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 2.794) (end -19.304 2.794) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.304 2.794) (end -19.05 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.32 -1.905) (end -20.32 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -20.32 1.905) (end 20.32 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.32 1.905) (end 20.32 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 20.32 -1.905) (end -20.32 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -19.05 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -16.51 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -13.97 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 19.05 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
