(module 7segment_3 (layer F.Cu) (tedit 60DDDCAE)
  (fp_text reference REF** (at 16.51 11.43) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value "7 segments" (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -18.8 9.5) (end -18.8 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 18.8 -9.5) (end 18.8 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 18.8 -9.5) (end -18.8 -9.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -18.8 9.5) (end 18.8 9.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${MY_PATH}/3D/LED.3dshapes/7segment_3.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
