(module PCBEdge_1x10_5.7x2.21mm_p3.81mm (layer F.Cu) (tedit 5B3A35E0)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.572) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value PCBEdge_1x10_5.7x2.21mm_p3.81mm (at 0 -0.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -19.05 -3.556) (end -19.05 3.556) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 3.556) (end 19.05 3.556) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 3.556) (end 19.05 -3.556) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -3.556) (end -19.05 -3.556) (layer B.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -3.556) (end -19.05 -3.556) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 3.556) (end 19.05 3.556) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 3.556) (end -19.05 -3.556) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.05 -3.556) (end 19.05 3.556) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -17.145 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -13.335 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -9.525 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.715 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.905 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 5.715 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 9.525 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 13.335 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 17.145 0) (size 2.21 5.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -17.145 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -13.335 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -9.525 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.715 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.905 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 5.715 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 9.525 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 13.335 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 17.145 0) (size 2.21 5.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
