(module PinHeader2.54_1X2 (layer F.Cu) (tedit 5CED34AF)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.032) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1X5_2.54 (at 0 -1.905) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -1.407 -1.778) (end -1.407 -1.651) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.407 -1.651) (end -1.28 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.28 -1.778) (end -1.534 -1.778) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.407 -1.524) (end -1.661 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.661 -1.905) (end -1.153 -1.905) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.153 -1.905) (end -1.407 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.4 1.2) (end 2.6 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 1.143) (end 2.6 -1.143) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.6 -1.2) (end -2.4 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.423 -1.143) (end -2.423 1.143) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.28 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.26 0) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
