(module ciment_SMD (layer F.Cu) (tedit 60002300)
  (fp_text reference REF** (at 8.89 6.35 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value ciment (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11 -4.75) (end -11 4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 4.75) (end 11 4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11 4.75) (end 11 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11 -4.75) (end 11 -4.75) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 15 0) (size 7 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -15 0) (size 7 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
