(module SO16 (layer F.Cu) (tedit 5D88D7C8)
  (fp_text reference REF** (at 6.985 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SO16 (at -0.127 -0.127) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.95 5.725) (end -5.95 -5.725) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -5.95 -5.725) (end 5.95 -5.725) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 5.95 -5.725) (end 5.95 5.725) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 5.95 5.725) (end -5.95 5.725) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_arc (start -5.969 0) (end -5.842001 0.761999) (angle -161.0753556) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 16 smd rect (at -4.445 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -3.175 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -1.905 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -0.635 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0.635 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.905 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 3.175 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.445 -4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.445 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 3.175 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.905 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.635 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.635 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.905 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.175 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.445 4.4) (size 0.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
