(module G6K-2F (layer F.Cu) (tedit 60001C73)
  (fp_text reference REF** (at 6.35 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value G6K-2F (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.08 -3.175) (end 5.08 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.08 -3.175) (end 5.08 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5.08 3.175) (end -5.08 3.175) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5.08 3.175) (end -5.08 -3.175) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -3.81 1.905) (end -3.175 1.905) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -3.81 3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.27 3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.27 3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 3.81 3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.81 -3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.27 -3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -1.27 -3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.81 -3.5) (size 0.8 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
