(module 1218 (layer F.Cu) (tedit 5703B930)
  (fp_text reference R** (at 0.075 -0.025 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_text value 1218 (at -1.375 -0.025 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.5 0.4) (thickness 0.1)))
  )
  (fp_line (start -0.7 2.5) (end 0.7 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -0.7 -2.5) (end 0.7 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -1.375 0) (size 1.25 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (pad 2 smd rect (at 1.375 0) (size 1.25 5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.07) (solder_paste_margin -0.05))
  (model ${KIPRJMOD}/../packages3d/None-R1218.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
