#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
ADC.ContinuousConvMode=DISABLE
ADC.DiscontinuousConvMode=ENABLE
ADC.EOCSelection=ADC_EOC_SINGLE_CONV
ADC.IPParameters=SamplingTime,ContinuousConvMode,EOCSelection,DiscontinuousConvMode
ADC.SamplingTime=ADC_SAMPLETIME_55CYCLES_5
FREERTOS.FootprintOK=true
FREERTOS.IPParameters=Tasks01,FootprintOK
FREERTOS.Tasks01=ADCTask,0,128,StartADCTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL;Erreur,1,128,StartErreurTask,Default,NULL,Dynamic,NULL,NULL
File.Version=6
GPIO.groupedBy=Group By Peripherals
KeepUserPlacement=false
Mcu.CPN=STM32F030C8T6
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=ADC
Mcu.IP1=FREERTOS
Mcu.IP10=TIM14
Mcu.IP11=TIM15
Mcu.IP12=USART1
Mcu.IP2=I2C1
Mcu.IP3=NVIC
Mcu.IP4=RCC
Mcu.IP5=RTC
Mcu.IP6=SYS
Mcu.IP7=TIM1
Mcu.IP8=TIM3
Mcu.IP9=TIM6
Mcu.IPNb=13
Mcu.Name=STM32F030C8Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PA0
Mcu.Pin1=PA1
Mcu.Pin10=PA9
Mcu.Pin11=PA13
Mcu.Pin12=PA14
Mcu.Pin13=PB6
Mcu.Pin14=PB7
Mcu.Pin15=PB8
Mcu.Pin16=PB9
Mcu.Pin17=VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1
Mcu.Pin18=VP_RTC_VS_RTC_Activate
Mcu.Pin19=VP_SYS_VS_tim17
Mcu.Pin2=PA2
Mcu.Pin20=VP_TIM1_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin21=VP_TIM1_VS_ClockSourceITR
Mcu.Pin22=VP_TIM3_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin23=VP_TIM6_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin24=VP_TIM14_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin25=VP_TIM15_VS_ClockSourceINT
Mcu.Pin3=PA3
Mcu.Pin4=PA4
Mcu.Pin5=PA5
Mcu.Pin6=PA6
Mcu.Pin7=PA7
Mcu.Pin8=PB11
Mcu.Pin9=PA8
Mcu.PinsNb=26
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030C8Tx
MxCube.Version=6.5.0
MxDb.Version=DB.6.0.50
NVIC.EXTI0_1_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI2_3_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.EXTI4_15_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false\:true
NVIC.PendSV_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:false\:true
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false\:false\:false\:true
NVIC.SavedPendsvIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSvcallIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SavedSystickIrqHandlerGenerated=true
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:false\:true\:false\:true\:true
NVIC.TIM14_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.TIM15_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.TIM17_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true\:true
NVIC.TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.TIM3_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.TIM6_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
NVIC.TimeBase=TIM17_IRQn
NVIC.TimeBaseIP=TIM17
NVIC.USART1_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true\:true\:true\:true
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA0.GPIO_Label=CuveHaut
PA0.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPXTI0
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA1.GPIO_Label=TechHaut
PA1.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPXTI1
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA2.GPIO_Label=TechBas
PA2.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPXTI2
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA3.GPIO_Label=ReserveBAs
PA3.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPXTI3
PA4.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA4.GPIO_Label=CaptAutre2
PA4.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PA4.Locked=true
PA4.Signal=GPXTI4
PA5.GPIOParameters=GPIO_Label,GPIO_ModeDefaultEXTI
PA5.GPIO_Label=CaptAutre1
PA5.GPIO_ModeDefaultEXTI=GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING
PA5.Locked=true
PA5.Signal=GPXTI5
PA6.GPIOParameters=GPIO_Label
PA6.GPIO_Label=tmpEau
PA6.Locked=true
PA6.Mode=IN6
PA6.Signal=ADC_IN6
PA7.GPIOParameters=GPIO_Label
PA7.GPIO_Label=tmpAir
PA7.Locked=true
PA7.Mode=IN7
PA7.Signal=ADC_IN7
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=Ventilo1
PA8.Signal=S_TIM1_CH1
PA9.GPIOParameters=GPIO_Label
PA9.GPIO_Label=Ventilo2
PA9.Signal=S_TIM1_CH2
PB11.GPIOParameters=GPIO_Label
PB11.GPIO_Label=WC
PB11.Locked=true
PB11.Signal=GPIO_Output
PB6.Mode=Asynchronous
PB6.Signal=USART1_TX
PB7.Locked=true
PB7.Mode=Asynchronous
PB7.Signal=USART1_RX
PB8.GPIOParameters=GPIO_Pu
PB8.GPIO_Pu=GPIO_PULLUP
PB8.Mode=I2C
PB8.Signal=I2C1_SCL
PB9.GPIOParameters=GPIO_Pu
PB9.GPIO_Pu=GPIO_PULLUP
PB9.Locked=true
PB9.Mode=I2C
PB9.Signal=I2C1_SDA
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.11.3
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Core/Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Ordinateur.ioc
ProjectManager.ProjectName=Ordinateur
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=STM32CubeIDE
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_ADC_Init-ADC-false-HAL-true,4-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,5-MX_TIM1_Init-TIM1-false-HAL-true,6-MX_USART1_UART_Init-USART1-false-HAL-true,7-MX_TIM6_Init-TIM6-false-HAL-true,8-MX_TIM14_Init-TIM14-false-HAL-true,9-MX_TIM3_Init-TIM3-false-HAL-true,10-MX_TIM15_Init-TIM15-false-HAL-true,11-MX_RTC_Init-RTC-false-HAL-true
RCC.AHBFreq_Value=8000000
RCC.APB1CLKDivider=RCC_HCLK_DIV8
RCC.APB1Freq_Value=1000000
RCC.APB1TimFreq_Value=2000000
RCC.FCLKCortexFreq_Value=8000000
RCC.FamilyName=M
RCC.HCLKFreq_Value=8000000
RCC.I2C1Freq_Value=8000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1CLKDivider,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,FCLKCortexFreq_Value,FamilyName,HCLKFreq_Value,I2C1Freq_Value,MCOFreq_Value,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,TimSysFreq_Value,USART1Freq_Value,Usart1ClockSelection
RCC.MCOFreq_Value=8000000
RCC.PLLCLKFreq_Value=8000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=4000000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=8000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000
RCC.USART1Freq_Value=8000000
RCC.Usart1ClockSelection=RCC_USART1CLKSOURCE_HSI
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SH.GPXTI1.0=GPIO_EXTI1
SH.GPXTI1.ConfNb=1
SH.GPXTI2.0=GPIO_EXTI2
SH.GPXTI2.ConfNb=1
SH.GPXTI3.0=GPIO_EXTI3
SH.GPXTI3.ConfNb=1
SH.GPXTI4.0=GPIO_EXTI4
SH.GPXTI4.ConfNb=1
SH.GPXTI5.0=GPIO_EXTI5
SH.GPXTI5.ConfNb=1
SH.S_TIM1_CH1.0=TIM1_CH1,PWM Generation1 CH1
SH.S_TIM1_CH1.ConfNb=1
SH.S_TIM1_CH2.0=TIM1_CH2,PWM Generation2 CH2
SH.S_TIM1_CH2.ConfNb=1
TIM1.Channel-PWM\ Generation1\ CH1=TIM_CHANNEL_1
TIM1.Channel-PWM\ Generation2\ CH2=TIM_CHANNEL_2
TIM1.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1
TIM1.IPParameters=Channel-PWM Generation1 CH1,Channel-PWM Generation2 CH2,Prescaler,Period,Pulse-PWM Generation1 CH1,Pulse-PWM Generation2 CH2,ClockDivision
TIM1.Period=40
TIM1.Prescaler=0
TIM1.Pulse-PWM\ Generation1\ CH1=0
TIM1.Pulse-PWM\ Generation2\ CH2=0
TIM14.IPParameters=Prescaler,Period
TIM14.Period=62500
TIM14.Prescaler=4800
TIM15.IPParameters=Prescaler,Period
TIM15.Period=64000
TIM15.Prescaler=56250
TIM3.IPParameters=Prescaler,Period
TIM3.Period=62500
TIM3.Prescaler=320
TIM6.AutoReloadPreload=TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE
TIM6.IPParameters=Prescaler,Period,AutoReloadPreload
TIM6.Period=64000
TIM6.Prescaler=9375
USART1.IPParameters=VirtualMode-Asynchronous,OverSampling
USART1.OverSampling=UART_OVERSAMPLING_8
USART1.VirtualMode-Asynchronous=VM_ASYNC
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Mode=CMSIS_V1
VP_FREERTOS_VS_CMSIS_V1.Signal=FREERTOS_VS_CMSIS_V1
VP_RTC_VS_RTC_Activate.Mode=RTC_Enabled
VP_RTC_VS_RTC_Activate.Signal=RTC_VS_RTC_Activate
VP_SYS_VS_tim17.Mode=TIM17
VP_SYS_VS_tim17.Signal=SYS_VS_tim17
VP_TIM14_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM14_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM14_VS_ClockSourceINT
VP_TIM15_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM15_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM15_VS_ClockSourceINT
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM1_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM1_VS_ClockSourceINT
VP_TIM1_VS_ClockSourceITR.Mode=TriggerSource_ITR0
VP_TIM1_VS_ClockSourceITR.Signal=TIM1_VS_ClockSourceITR
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Mode=Internal
VP_TIM3_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM3_VS_ClockSourceINT
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Mode=Enable_Timer
VP_TIM6_VS_ClockSourceINT.Signal=TIM6_VS_ClockSourceINT
board=custom
isbadioc=false
