La nouvelle version de l'ordinateur :
	- Changement du stm32 pour un F4 (Plus besoin de RTC)
	- rectification de la ventilation
	- Modification de mesure de température
	- Ajout mesure de PH
	- Ajout mesure de Salinité

La nouvelle version de la carte fille:
	plus de courant sur le 3V3.
	Pull up sur les entrée darlington
	modification sur les bobine 8 7 6 5 qui sont inversé
		
		Réfléchir si on reste avec un PCF8574(qui va 