#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=I2C1
Mcu.IP1=NVIC
Mcu.IP2=RCC
Mcu.IP3=SPI1
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F030C8Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PC13
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin10=PA6
Mcu.Pin11=PA7
Mcu.Pin12=PB0
Mcu.Pin13=PB1
Mcu.Pin14=PB2
Mcu.Pin15=PB10
Mcu.Pin16=PB11
Mcu.Pin17=PB12
Mcu.Pin18=PB13
Mcu.Pin19=PB14
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin20=PB15
Mcu.Pin21=PA8
Mcu.Pin22=PA9
Mcu.Pin23=PA10
Mcu.Pin24=PA11
Mcu.Pin25=PA12
Mcu.Pin26=PA13
Mcu.Pin27=PF6
Mcu.Pin28=PF7
Mcu.Pin29=PA14
Mcu.Pin3=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin30=PA15
Mcu.Pin31=PB3
Mcu.Pin32=PB4
Mcu.Pin33=PB5
Mcu.Pin34=PB6
Mcu.Pin35=PB7
Mcu.Pin36=PB8
Mcu.Pin37=PB9
Mcu.Pin38=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.Pin4=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin5=PA0
Mcu.Pin6=PA1
Mcu.Pin7=PA2
Mcu.Pin8=PA4
Mcu.Pin9=PA5
Mcu.PinsNb=39
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030C8Tx
MxCube.Version=5.1.0
MxDb.Version=DB.5.0.10
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=MFP
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPXTI0
PA1.GPIOParameters=GPIO_Label
PA1.GPIO_Label=RS
PA1.Locked=true
PA1.Signal=GPIO_Output
PA10.GPIOParameters=GPIO_Label
PA10.GPIO_Label=M1_IN2
PA10.Locked=true
PA10.Signal=GPIO_Output
PA11.GPIOParameters=GPIO_Label
PA11.GPIO_Label=M1_IN3
PA11.Locked=true
PA11.Signal=GPIO_Output
PA12.GPIOParameters=GPIO_Label
PA12.GPIO_Label=M1_IN4
PA12.Locked=true
PA12.Signal=GPIO_Output
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PA15.GPIOParameters=GPIO_Label
PA15.GPIO_Label=M2_IN3
PA15.Locked=true
PA15.Signal=GPIO_Output
PA2.GPIOParameters=GPIO_Label
PA2.GPIO_Label=R/W
PA2.Locked=true
PA2.Signal=GPIO_Output
PA4.Mode=NSS_Signal_Hard_Input
PA4.Signal=SPI1_NSS
PA5.Mode=Full_Duplex_Slave
PA5.Signal=SPI1_SCK
PA6.Mode=Full_Duplex_Slave
PA6.Signal=SPI1_MISO
PA7.Mode=Full_Duplex_Slave
PA7.Signal=SPI1_MOSI
PA8.GPIOParameters=GPIO_Label
PA8.GPIO_Label=LEFT
PA8.Locked=true
PA8.Signal=GPXTI8
PA9.GPIOParameters=GPIO_Label
PA9.GPIO_Label=M1_IN1
PA9.Locked=true
PA9.Signal=GPIO_Output
PB0.GPIOParameters=GPIO_Label
PB0.GPIO_Label=E
PB0.Locked=true
PB0.Signal=GPIO_Output
PB1.GPIOParameters=GPIO_Label
PB1.GPIO_Label=D4
PB1.Locked=true
PB1.Signal=GPIO_Output
PB10.GPIOParameters=GPIO_Label
PB10.GPIO_Label=D6
PB10.Locked=true
PB10.Signal=GPIO_Output
PB11.GPIOParameters=GPIO_Label
PB11.GPIO_Label=D7
PB11.Locked=true
PB11.Signal=GPIO_Output
PB12.GPIOParameters=GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=Right
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPXTI12
PB13.GPIOParameters=GPIO_Label
PB13.GPIO_Label=UP
PB13.Locked=true
PB13.Signal=GPXTI13
PB14.GPIOParameters=GPIO_Label
PB14.GPIO_Label=SELECT
PB14.Locked=true
PB14.Signal=GPXTI14
PB15.GPIOParameters=GPIO_Label
PB15.GPIO_Label=DOWN
PB15.Locked=true
PB15.Signal=GPXTI15
PB2.GPIOParameters=GPIO_Label
PB2.GPIO_Label=D5
PB2.Locked=true
PB2.Signal=GPIO_Output
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=M2_IN4
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Output
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=M3_IN1
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=M3_IN2
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Output
PB6.Mode=I2C
PB6.Signal=I2C1_SCL
PB7.Mode=I2C
PB7.Signal=I2C1_SDA
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=M3_IN3
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Output
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=M3_IN4
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PC13.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13.GPIO_Label=WC
PC13.Locked=true
PC13.Signal=GPIO_Output
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=M4_IN1
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=GPIO_Output
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=M4_IN2
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F0x0 Value Line
PCC.MCU=STM32F030C8Tx
PCC.PartNumber=STM32F030C8Tx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F0
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.6
PF0-OSC_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PF0-OSC_IN.GPIO_Label=M4_IN3
PF0-OSC_IN.Locked=true
PF0-OSC_IN.Signal=GPIO_Output
PF1-OSC_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PF1-OSC_OUT.GPIO_Label=M4_IN4
PF1-OSC_OUT.Locked=true
PF1-OSC_OUT.Signal=GPIO_Output
PF6.GPIOParameters=GPIO_Label
PF6.GPIO_Label=M2_IN1
PF6.Locked=true
PF6.Signal=GPIO_Output
PF7.GPIOParameters=GPIO_Label
PF7.GPIO_Label=M2_IN2
PF7.Locked=true
PF7.Signal=GPIO_Output
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=false
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.9.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Peristatique.ioc
ProjectManager.ProjectName=Peristatique
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_I2C1_Init-I2C1-false-HAL-true,4-MX_SPI1_Init-SPI1-false-HAL-true
RCC.FamilyName=M
RCC.IPParameters=FamilyName,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,TimSysFreq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=8000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=4000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000
SH.GPXTI0.0=GPIO_EXTI0
SH.GPXTI0.ConfNb=1
SH.GPXTI12.0=GPIO_EXTI12
SH.GPXTI12.ConfNb=1
SH.GPXTI13.0=GPIO_EXTI13
SH.GPXTI13.ConfNb=1
SH.GPXTI14.0=GPIO_EXTI14
SH.GPXTI14.ConfNb=1
SH.GPXTI15.0=GPIO_EXTI15
SH.GPXTI15.ConfNb=1
SH.GPXTI8.0=GPIO_EXTI8
SH.GPXTI8.ConfNb=1
SPI1.Direction=SPI_DIRECTION_2LINES
SPI1.IPParameters=VirtualType,Mode,Direction,VirtualNSS
SPI1.Mode=SPI_MODE_SLAVE
SPI1.VirtualNSS=VM_NSSHARD
SPI1.VirtualType=VM_SLAVE
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
