#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
FREERTOS.IPParameters=Tasks01
FREERTOS.Tasks01=defaultTask,0,128,StartDefaultTask,Default
File.Version=6
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F0
Mcu.IP0=FREERTOS
Mcu.IP1=I2C2
Mcu.IP2=NVIC
Mcu.IP3=RCC
Mcu.IP4=SYS
Mcu.IPNb=5
Mcu.Name=STM32F030C8Tx
Mcu.Package=LQFP48
Mcu.Pin0=PC13
Mcu.Pin1=PC14-OSC32_IN
Mcu.Pin10=PA14
Mcu.Pin11=PB3
Mcu.Pin12=PB4
Mcu.Pin13=PB5
Mcu.Pin14=PB6
Mcu.Pin15=PB7
Mcu.Pin16=PB8
Mcu.Pin17=PB9
Mcu.Pin18=VP_FREERTOS_VS_ENABLE
Mcu.Pin19=VP_SYS_VS_tim1
Mcu.Pin2=PC15-OSC32_OUT
Mcu.Pin3=PF0-OSC_IN
Mcu.Pin4=PF1-OSC_OUT
Mcu.Pin5=PA0
Mcu.Pin6=PA3
Mcu.Pin7=PB10
Mcu.Pin8=PB11
Mcu.Pin9=PA13
Mcu.PinsNb=20
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F030C8Tx
MxCube.Version=4.17.0
MxDb.Version=DB.4.0.170
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:false\:true
NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:true
NVIC.TimeBase=TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn
NVIC.TimeBaseIP=TIM1
PA0.GPIOParameters=GPIO_Label
PA0.GPIO_Label=mfp
PA0.Locked=true
PA0.Signal=GPIO_Input
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_SWCLK
PA3.GPIOParameters=GPIO_Label
PA3.GPIO_Label=WC
PA3.Locked=true
PA3.Signal=GPIO_Input
PB10.Mode=I2C
PB10.Signal=I2C2_SCL
PB11.Mode=I2C
PB11.Signal=I2C2_SDA
PB3.GPIOParameters=GPIO_Label
PB3.GPIO_Label=S1
PB3.Locked=true
PB3.Signal=GPIO_Output
PB4.GPIOParameters=GPIO_Label
PB4.GPIO_Label=S2
PB4.Locked=true
PB4.Signal=GPIO_Output
PB5.GPIOParameters=GPIO_Label
PB5.GPIO_Label=S3
PB5.Locked=true
PB5.Signal=GPIO_Output
PB6.GPIOParameters=GPIO_Label
PB6.GPIO_Label=S4
PB6.Locked=true
PB6.Signal=GPIO_Output
PB7.GPIOParameters=GPIO_Label
PB7.GPIO_Label=S5
PB7.Locked=true
PB7.Signal=GPIO_Output
PB8.GPIOParameters=GPIO_Label
PB8.GPIO_Label=S6
PB8.Locked=true
PB8.Signal=GPIO_Output
PB9.GPIOParameters=GPIO_Label
PB9.GPIO_Label=S7
PB9.Locked=true
PB9.Signal=GPIO_Output
PC13.GPIOParameters=GPIO_Label
PC13.GPIO_Label=S8
PC13.Locked=true
PC13.Signal=GPIO_Output
PC14-OSC32_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PC14-OSC32_IN.GPIO_Label=S9
PC14-OSC32_IN.Locked=true
PC14-OSC32_IN.Signal=GPIO_Output
PC15-OSC32_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PC15-OSC32_OUT.GPIO_Label=S10
PC15-OSC32_OUT.Locked=true
PC15-OSC32_OUT.Signal=GPIO_Output
PCC.Checker=false
PCC.Line=STM32F0x0 Value Line
PCC.MCU=STM32F030C8Tx
PCC.MXVersion=4.17.0
PCC.PartNumber=STM32F030C8Tx
PCC.Seq0=0
PCC.Series=STM32F0
PCC.Temperature=25
PCC.Vdd=3.6
PF0-OSC_IN.GPIOParameters=GPIO_Label
PF0-OSC_IN.GPIO_Label=S11
PF0-OSC_IN.Locked=true
PF0-OSC_IN.Signal=GPIO_Output
PF1-OSC_OUT.GPIOParameters=GPIO_Label
PF1-OSC_OUT.GPIO_Label=S12
PF1-OSC_OUT.Locked=true
PF1-OSC_OUT.Signal=GPIO_Output
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=2
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F030C8Tx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F0 V1.6.0
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.PreviousToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=Controle.ioc
ProjectManager.ProjectName=Controle
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ToolChainLocation=/home/rcluze/Projet/Autres/rampesLeds/soft/Controle
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL,3-MX_I2C2_Init-I2C2-false-HAL
RCC.FamilyName=M
RCC.IPParameters=FamilyName,PLLCLKFreq_Value,PLLMCOFreq_Value,TimSysFreq_Value
RCC.PLLCLKFreq_Value=8000000
RCC.PLLMCOFreq_Value=4000000
RCC.TimSysFreq_Value=8000000
VP_FREERTOS_VS_ENABLE.Mode=Enabled
VP_FREERTOS_VS_ENABLE.Signal=FREERTOS_VS_ENABLE
VP_SYS_VS_tim1.Mode=TIM1
VP_SYS_VS_tim1.Signal=SYS_VS_tim1
board=Controle
