#MicroXplorer Configuration settings - do not modify
File.Version=6
GPIO.groupedBy=
KeepUserPlacement=false
Mcu.Family=STM32F4
Mcu.IP0=NVIC
Mcu.IP1=RCC
Mcu.IP2=SYS
Mcu.IP3=USART6
Mcu.IPNb=4
Mcu.Name=STM32F401R(B-C)Tx
Mcu.Package=LQFP64
Mcu.Pin0=PB12
Mcu.Pin1=PC6
Mcu.Pin2=PC7
Mcu.Pin3=PA13
Mcu.Pin4=PA14
Mcu.Pin5=VP_SYS_VS_Systick
Mcu.PinsNb=6
Mcu.ThirdPartyNb=0
Mcu.UserConstants=
Mcu.UserName=STM32F401RCTx
MxCube.Version=6.1.1
MxDb.Version=DB.6.0.10
NVIC.BusFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.DebugMonitor_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.ForceEnableDMAVector=true
NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.MemoryManagement_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.PriorityGroup=NVIC_PRIORITYGROUP_4
NVIC.SVCall_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
NVIC.SysTick_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:true
NVIC.USART6_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:true\:true
NVIC.UsageFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false
PA13.Mode=Serial_Wire
PA13.Signal=SYS_JTMS-SWDIO
PA14.Mode=Serial_Wire
PA14.Signal=SYS_JTCK-SWCLK
PB12.GPIOParameters=GPIO_Label
PB12.GPIO_Label=led
PB12.Locked=true
PB12.Signal=GPIO_Output
PC6.Mode=Asynchronous
PC6.Signal=USART6_TX
PC7.Mode=Asynchronous
PC7.Signal=USART6_RX
PinOutPanel.RotationAngle=0
ProjectManager.AskForMigrate=true
ProjectManager.BackupPrevious=false
ProjectManager.CompilerOptimize=6
ProjectManager.ComputerToolchain=false
ProjectManager.CoupleFile=true
ProjectManager.CustomerFirmwarePackage=
ProjectManager.DefaultFWLocation=true
ProjectManager.DeletePrevious=true
ProjectManager.DeviceId=STM32F401RCTx
ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_F4 V1.25.2
ProjectManager.FreePins=false
ProjectManager.HalAssertFull=false
ProjectManager.HeapSize=0x200
ProjectManager.KeepUserCode=true
ProjectManager.LastFirmware=true
ProjectManager.LibraryCopy=1
ProjectManager.MainLocation=Src
ProjectManager.NoMain=false
ProjectManager.PreviousToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ProjectBuild=false
ProjectManager.ProjectFileName=essai.ioc
ProjectManager.ProjectName=essai
ProjectManager.RegisterCallBack=
ProjectManager.StackSize=0x400
ProjectManager.TargetToolchain=SW4STM32
ProjectManager.ToolChainLocation=
ProjectManager.UnderRoot=true
ProjectManager.functionlistsort=1-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true,2-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,3-MX_USART6_UART_Init-USART6-false-HAL-true
RCC.AHBFreq_Value=16000000
RCC.APB1Freq_Value=16000000
RCC.APB2Freq_Value=16000000
RCC.CortexFreq_Value=16000000
RCC.HSE_VALUE=25000000
RCC.HSI_VALUE=16000000
RCC.I2SClocksFreq_Value=96000000
RCC.IPParameters=AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB2Freq_Value,CortexFreq_Value,HSE_VALUE,HSI_VALUE,I2SClocksFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,PLLCLKFreq_Value,PLLQCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,VCOI2SOutputFreq_Value,VCOInputFreq_Value,VCOOutputFreq_Value,VcooutputI2S
RCC.LSE_VALUE=32768
RCC.LSI_VALUE=32000
RCC.PLLCLKFreq_Value=96000000
RCC.PLLQCLKFreq_Value=48000000
RCC.RTCFreq_Value=32000
RCC.RTCHSEDivFreq_Value=12500000
RCC.SYSCLKFreq_VALUE=16000000
RCC.VCOI2SOutputFreq_Value=192000000
RCC.VCOInputFreq_Value=1000000
RCC.VCOOutputFreq_Value=192000000
RCC.VcooutputI2S=96000000
USART6.IPParameters=VirtualMode
USART6.VirtualMode=VM_ASYNC
VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick
VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick
board=custom
