(module TSOT23-5L (layer F.Cu) (tedit 616D377F)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.9 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_text value TSOT23-5L (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.9 0.7) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_line (start -1.75 -1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.75 -1.75) (end 1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 1.75 1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 -1.75) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 connect rect (at -0.95 1.15) (size 0.8 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at 0 1.15) (size 0.8 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at 0.95 1.15) (size 0.8 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at 0.95 -1.15) (size 0.8 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect rect (at -0.95 -1.15) (size 0.8 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
)
