(module RM065 (layer F.Cu) (tedit 5CB48354)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.35) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RM065 (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 0) (end -3.81 -5.08) (angle -286.2602047) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.81 -5.08) (end -3.81 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 2.5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 -2.5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.5 2.5) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
