(module SMA (layer F.Cu) (tedit 60D1DE13)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.17)))
  )
  (fp_text value SMA (at 0 -2.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3 -1.2) (end 3 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 3 -1.2) (end 3 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 3 1.2) (end -3 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -3 -1.6) (end -3 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -3.4 -2.6) (end -2.6 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -2.015 0) (size 1.4 1.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.015 0) (size 1.4 1.64) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/D.3dshapes/SMA.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
