(module Bornier2.54_1x6 (layer F.Cu) (tedit 5B3CCBFB)
  (fp_text reference REF** (at -8.89 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Bornier2.54_1x6 (at 0 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -7.85 3.35) (end 7.85 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.826 2.54) (end -7.874 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.85 -2.95) (end 7.85 -2.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -7.85 -2.95) (end -7.85 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.85 -2.95) (end 7.85 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
