(module Bornier5.08_1X4 (layer F.Cu) (tedit 5D88DFEF)
  (fp_text reference REF** (at 0 3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Bornier5.08_1X4 (at 0 -5.08) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -10.16 -2.54) (end 10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 10.16 -2.54) (end 10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 10.16 2.54) (end -10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -10.16 2.54) (end -10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -10.16 -2.54) (end -10.16 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -10.16 -3.81) (end 10.16 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 10.16 -3.81) (end 10.16 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 0) (size 3 3) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0) (size 3 3) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 3 3) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 3 3) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask))
)
