(module Jumper_2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5885DD74)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Jumper_2.54mm (at -0.1 -2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.048 1.524) (end -3.048 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.048 1.524) (end -3.048 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 3.048 -1.524) (end 3.048 1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.048 -1.524) (end 3.048 -1.524) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.8 1.8) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
