(module U.FL-R-SM (layer F.Cu) (tedit 60DED263)
  (fp_text reference REF** (at 0.25 3.25) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value U.FL-R-SM (at -0.25 -3.25) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 2.25 2.25) (end 2.25 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 2.25 2.25) (end -2.25 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.25 2.25) (end -2.25 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -2.25 -2.25) (end 2.25 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at 0 1.5) (size 1 1.05) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at -1.475 0) (size 1.05 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad "" smd rect (at 1.475 0) (size 1.05 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${MY_PATH}/3D/Connector.3dshapes/U.FL-R-SM.STEP
    (offset (xyz -1.3 1.3 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
