(module SOT23-5 (layer F.Cu) (tedit 5DA075B8)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOT23-5 (at 0 -2.4) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.6 -1.4) (end -0.6 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -0.6 1.4) (end 0.6 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 0.6 1.4) (end 0.6 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 0.6 -1.4) (end -0.6 -1.4) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -0.95) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.3 0) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.3 0.95) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.3 0.95) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -0.95) (size 1.1 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
