(module Bornier2.54_1x4 (layer F.Cu) (tedit 5B3CCB63)
  (fp_text reference REF** (at -6.096 0 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Bornier2.54_1x4 (at 0 -3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.31 3.35) (end 5.31 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.31 2.54) (end -5.31 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.31 -2.95) (end 5.31 -2.95) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.31 -2.95) (end -5.31 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.31 -2.95) (end 5.31 3.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
)
