(module 1812 (layer F.Cu) (tedit 57260B93)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.985) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 1812 (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 1.27 -0.635) (end -1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 -4.445) (end 1.27 -4.445) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 -4.445) (end -1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 1.27 -4.445) (end 1.27 -0.635) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1.524 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -5.08) (size 1.524 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
