(module JST_2.54_4 (layer F.Cu) (tedit 5D9C9445)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JST_2.54_4 (at 0 3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.35 1.27) (end -6.35 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -6.35 -2.54) (end 6.35 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 6.35 -2.54) (end 6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 6.35 2.54) (end -6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -6.35 2.54) (end -6.35 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -6.35 1.27) (end 6.35 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -4 -3) (end -4.25 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -4.25 -3.25) (end -3.75 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -3.75 -3.25) (end -4 -3) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -4 -3) (end -4 -3.25) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
)
