(module 2312_P (layer F.Cu) (tedit 60D1A34F)
  (fp_text reference REF** (at 0 2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 2312_P (at 4.2 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.4 1.6) (end 3.4 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 3.4 1.6) (end 3.4 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start 3.4 -1.6) (end -3.4 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -3.4 -1.6) (end -3.4 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -3 -2.2) (end -2.2 -2.2) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (fp_line (start -2.6 -2.6) (end -2.6 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.17))
  (pad 1 smd rect (at -2.25 0) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.25 0) (size 2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
