EESchema Schematic File Version 4
EELAYER 30 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 1
Title ""
Date ""
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
$Comp
L TI:CD74HC4511 U?
U 1 1 5F282BFE
P 1200 1100
F 0 "U?" H 1350 650 50  0000 C CNN
F 1 "CD74HC4511" H 1200 1584 50  0000 C CNN
F 2 "" H 1650 1100 50  0001 C CNN
F 3 "" H 1650 1100 50  0001 C CNN
	1    1200 1100
	1    0    0    -1  
$EndComp
Text Label 900  1150 2    50   ~ 0
GND
Text Label 900  1050 2    50   ~ 0
LATCH
Text Label 900  750  2    50   ~ 0
D1
Text Label 900  850  2    50   ~ 0
D2
Text Label 900  1250 2    50   ~ 0
D3
Text Label 900  1350 2    50   ~ 0
D4
Text Label 900  950  2    50   ~ 0
EN
Text Label 900  1450 2    50   ~ 0
GND
Text Label 1500 750  0    50   ~ 0
3.3V
Text Label 1500 850  0    50   ~ 0
f
Text Label 1500 950  0    50   ~ 0
g
Text Label 1500 1050 0    50   ~ 0
a
Text Label 1500 1150 0    50   ~ 0
b
Text Label 1500 1250 0    50   ~ 0
c
Text Label 1500 1350 0    50   ~ 0
d
Text Label 1500 1450 0    50   ~ 0
e
Text Notes 1950 1000 0    50   ~ 0
LATCH : \n      SI 0 Les changement sont pris en compte \n      SI 0 les changement ne sont pas pris en compte\nEN : ENABLE
$EndSCHEMATC
