(module LM317 (layer F.Cu) (tedit 5B3F782B)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LM317 (at 5 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 4 2.25) (end 4 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 4 2.25) (end -4 2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 -2.25) (end 4 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -4 2.25) (end -4 -2.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -2.5 3.25) (size 0.84 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.2 3.25) (size 0.84 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.1 3.25) (size 0.84 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 -3.25) (size 3.1 1.524) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
